# **Основные технические параметры.**

|  |  |
| --- | --- |
| Номинальное выходное напряжение: | 9,0 В |
| Диапазон рабочих напряжений: | 6,0 – 9,66 В |
| Ток нагрузки: | до 5А |
| Номинальная емкость батареи: | 84 Ач |
| Химическая система: | Alkaline (Zn-MnO2) (алкалайн) |
| Рабочий температурный диапазон: | -100С… +600С |
| Электрическая защита: | Плавкий предохранитель 5А |
| Вид корпуса: | Термоусаживаемая трубка. |
| Габаритные размеры: | D 155 х 200 мм |
| Масса: | 6200 гр. |
| Назначение | Батарея элементов питания марки "FPAL-06840V1" предназначена для работы в составе |