# **Основные технические параметры.**

|  |  |
| --- | --- |
| Номинальное выходное напряжение: | 3,9 В |
| Диапазон рабочих напряжений: | 2,5 – 3,93 В |
| Ток нагрузки: | до 150 мА |
| Номинальная емкость батареи: | 1600 мАч |
| Химическая система: | Li/SOCl2 (литий-тионилхлоридные) |
| Рабочий температурный диапазон: | -200С… +1500С |
| Электрическая защита: | Плавкий предохранитель 4А |
| Вид корпуса: | Термоусаживаемая трубка. |
| Габаритные размеры: | D 14,5 х 75 мм |
| Масса: | 25 гр. |
| Назначение | Батарея элементов питания марки "FPLT-01016PPS" предназначена для работы в глубинных манометров-термометров серии «PPS25» при температурах до 150°С. (применим для замены батарей 01-AC-0012-A0, 01-AC-0016-A1, 01-AC-0013-A0) |