|  |  |
| --- | --- |
| Номинальное выходное напряжение: | 18 В |
| Диапазон рабочих напряжений: | 12,5 - 18В |
| Ток нагрузки: | до 6 А |
| Номинальная емкость батареи: | 52 Ач |
| Рабочий температурный диапазон: | -200С … +1500С |
| Электрическая защита: | Плавкий предохранитель 7А |
| Вид корпуса: | Стеклопластиковая труба с дюралюминиевыми концевиками. |
| Срок службы батареи: | Не регламентировано. |
| Габаритные размеры: | d 37.5 х 1468 мм |
| Масса: | 3100 гр. |
| Дополнительные опции: | Батарея оснащена контроллером FPC-1K приема, обработки и хранения данных. |
| Назначение | Батарея автономного питания марки "FPLT-05520L1 предназначена для работы в составе модуля питания аппаратурно-методического комплекса каротажа в процессе бурения "ЛУЧ" |