# **Основные технические параметры.**

|  |  |
| --- | --- |
| Номинальное выходное напряжение: | 3,93 В |
| Диапазон рабочих напряжений: | 2,5 – 3,93 В |
| Ток нагрузки: | до 500 мА |
| Номинальная емкость батареи: | 6200 мАч |
| Химическая система: | Li/SOCl2 (литий-тионилхлоридные) |
| Рабочий температурный диапазон: | -200С… +1650С |
| Электрическая защита: | Плавкий предохранитель 2А |
| Вид корпуса: | Термоусаживаемая трубка. |
| Габаритные размеры: | D 25,5 х 74,5 мм |
| Масса: | 65 гр. |
| Назначение | Батарея элементов питания марки "FPLT-01062PPS" предназначена для работы в глубинных манометров-термометров серии «PPS25» при температурах до 165°С. (применим для замены батарей 01-AC-0012-A1, 01-AC-0016-A0, 01-AC-0013-A5, 01-AC-0013-B4, 01-AC-0014-A0) |