|  |  |
| --- | --- |
| Номинальное выходное напряжение: | 29 В |
| Диапазон рабочих напряжений: | 20 – 29 В |
| Ток нагрузки: | до 4 А |
| Номинальная емкость батареи: | 26 Ач |
| Рабочий температурный диапазон: | -200С … +1500С |
| Электрическая защита: | Плавкий предохранитель 5А |
| Вид корпуса: | Фибергласовая труба с дюралюминиевыми концевиками. |
| Срок службы батареи: | Не регламентировано. |
| Габаритные размеры: | d 39 х 1325 ±1...1335 ±1 мм |
| Масса: | 3,1кг. |
| Дополнительные опции: | Батарея оснащена контроллером наработанной емкости FPC-1K “Lotos” |
| Назначение | Батарея элементов питания марки "FPLT-08260NG5" предназначена для работы в составе автономного геофизического оборудования |