|  |  |
| --- | --- |
| Номинальное выходное напряжение: | 10,8 В |
| Диапазон рабочих напряжений: | 7,5 – 10,8В |
| Ток нагрузки: | до 3 А |
| Номинальная емкость батареи: | 26 Ач |
| Рабочий температурный диапазон: | -200С … +1500С |
| Электрическая защита: | Плавкий предохранитель 4А |
| Вид корпуса: | Эпоксидный компаунд. |
| Срок службы батареи: | Не регламентировано. |
| Габаритные размеры: | d 80 х 160 мм |
| Масса: | 1200 гр. |
| Назначение | Батарея автономного питания марки "FPLT-03260L2" предназначена для работы в составе модуля памяти и питания батарейного (МПП-Б) автономного комплекса “СКЛ-А” |