|  |  |
| --- | --- |
| Номинальное выходное напряжение: | 36 В |
| Диапазон рабочих напряжений: | 25 – 36 В |
| Ток нагрузки: | до 4 А |
| Номинальная емкость батареи: | 26 Ач |
| Рабочий температурный диапазон: | -200С … +1500С |
| Электрическая защита: | Плавкий предохранитель 5А |
| Вид корпуса: | Фибергласовая труба с дюралюминиевыми концевиками. |
| Срок службы батареи: | Не регламентировано. |
| Габаритные размеры: | d 40 х 1576 мм |
| Масса: | 3600 гр. |
| Дополнительные опции: | Батарея оснащена контроллером FPC-1K. |
| Назначение | Батарея автономного питания марки "FPLT-10260NG5" предназначена для работы в составе автономном геофизическом оборудовании «вектор» |