|  |  |
| --- | --- |
| Номинальное выходное напряжение: | 3,9 В |
| Диапазон рабочих напряжений: | 3 – 3,97В |
| Ток нагрузки: | до 1 А |
| Номинальная емкость батареи: | 6.2 Ач |
| Рабочий температурный диапазон: | -200С … +1650С |
| Электрическая защита: | Плавкий предохранитель 1А |
| Вид корпуса: | Эпоксидный компаунд |
| Срок службы батареи: | Не регламентировано. |
| Габаритные размеры: | d 29 х 65 мм |
| Масса: | 200 гр. |
| Назначение | Батарея автономного питания марки "FPLT-01062LC" предназначена для работы в составе наддолотного регистратора. |