# Раздел каталога: аккумуляторы для каротажа

# **Основные технические параметры.**

|  |  |
| --- | --- |
| Номинальное выходное напряжение: | 12 В |
| Диапазон рабочих напряжений: | 10 - 15В |
| Ток нагрузки: | до 5 А |
| Номинальная емкость батареи: | 8000 мАч |
| Тип элементов: | NiMh, размер «D» (d 33 х 60 мм) |
| Количество элементов: | 10 шт. |
| Вид межэлементных соединений: | Точечная сварка никелированными ленточными проводниками. |
| Рабочий температурный диапазон: | -10 С… +105 С |
| Электрическая защита: | Нет |
| Вид корпуса: | Трубка стеклопластиковая с дюралюминиевыми концевиками. |
| Габаритные размеры: | D 36 мм, длина 700 мм. |
| Выходные контакты: | Винты М5 |
| Вес: | 2,1 кг |
| Ток заряда: | 800 – 3000 мА |

Описание:

Аккумуляторная батарея марки "FPNM-10080ЕМ1" предназначена для работы в составе автономной скважной геофизической аппаратуры «КАСКАД-А3».