|  |  |
| --- | --- |
| Номинальное выходное напряжение: | 28,8 В |
| Диапазон рабочих напряжений: | 21.6 – 34.56 В |
| Ток нагрузки: | до 4,5 А |
| Номинальная емкость батареи: | 16 Ач |
| Химическая система: | NiMh (никель-металлогидридная) |
| Рабочий температурный диапазон: | -100С… +1050С |
| Электрическая защита: | Плавкий предохранитель 5А |
| Вид корпуса: | Фибергласовая труба с дюралюминиевыми деталями с оксидокерамическим покрытием |
| Срок службы батареи: | Не регламентировано. |
| Габаритные размеры: | D 73.6 х 1315,1 мм |
| Масса: | 12,4кг. |
| Ток заряда: | до 3А |
| Метод заряда: | Постоянным током, отключение по –dV. –dV = 0,2 В на батарею. |
| Дополнительные опции: | Батарея оснащена контроллером FPC-5 наработанной емкости “Lotos” |
| Назначение | Аккумуляторная батарея марки "FPNM-24160NG6" предназначена для работы в составе автономно-кабельной системы Наутилус. |