|  |  |
| --- | --- |
| Номинальное выходное напряжение: | 7,2 В |
| Диапазон рабочих напряжений: | 5 – 7,34 В |
| Ток нагрузки: | до 3 А |
| Номинальная емкость батареи: | 14 Ач |
| Рабочий температурный диапазон: | -400С … +1500С |
| Электрическая защита: | Плавкий предохранитель 4А |
| Вид корпуса: | Фибергласовая труба с дюралюминиевыми концевиками. |
| Срок службы батареи: | Не регламентировано. |
| Габаритные размеры: | d 35 х 184,5 мм |
| Масса: | 700 гр. |
| Назначение | Батарея автономного питания марки "FPLT-02140L6" предназначена для работы в составе измерителя наддолотного модуля (НДМ). Батареи используются комплектом по 3 шт. |