# **Основные технические параметры.**

|  |  |
| --- | --- |
| Номинальное выходное напряжение: | 3,6 В |
| Диапазон рабочих напряжений: | 2,5 – 3,7 В |
| Ток нагрузки: | до 100 мА |
| Номинальная емкость батареи: | 1,7 Ач |
| Химическая система: | Li/SOCl2 (литий-тионилхлоридные) |
| Рабочий температурный диапазон: | -550С… +1250С |
| Электрическая защита: | Металлопленочный резистор 110 Ом 0,125 Вт 1% |
| Вид корпуса: | Дюралюминиевая трубка. |
| Габаритные размеры: | D 19,5 х 68 мм |
| Масса: | 41 гр. |